

@K
04:16:43T OK1OEM-2>APU25N,WIDE3-3 <UI C Len=38>:
;OK1OEM   *280147z5019.54N/01332.19E#
04:16:52T OK1OEM-2>APU25N,WIDE3-3 <UI C Len=53>:
=5019.54N/01332.19E#Zatec, OK0BEC 439.275MHz {UIV32}
04:17:12T OK1OEM-2>APU25N,WIDE3-3 <UI C Len=61>:
>280217zNo stations have been heard except via a digipeater.
# javAPRSSrvr 3.14b06
# logresp OK1OEM-2 verified, server T2APRSWST
04:21:05T OK1OEM-2>APU25N,WIDE3-3 <UI C Len=27>:
<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=1
OK1OEM-2>APU25N,TCPIP*:=5019.54N/01332.19E#Zatec, OK0BEC 439.275MHz {UIV32}
OK1OEM-2>APU25N,TCPIP*:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=1
# javAPRSSrvr 3.14b06 28 May 2009 02:21:23 GMT T2APRSWST 64.183.157.186:10152
# javAPRSSrvr 3.14b06 28 May 2009 02:21:43 GMT T2APRSWST 64.183.157.186:10152
OK1OEM-2>APU25N,TCPIP*:;OK1OEM   *280147z5019.54N/01332.19E#
04:21:44T OK1OEM-2>APU25N,WIDE3-3 <UI C Len=38>:
;OK1OEM   *280147z5019.54N/01332.19E#
DB0MAB>APNU19-2,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,DL0WSF-10:!5045.40NS01307.68E#PHG2760 W3,DESNn Digi Boernichen im Erzgebirge
OK1VCF-7>APEWX0,RELAY,WIDE3-3,qAS,OK1KZE-1:!5002.84N/01427.56E_000/000g000t051b10251h76XPIC 16F628mod+12F675wx
DB0ZWI>APZ186,WIDE,WIDE,qAS,DL0WSF-10:!5044.58N/01227.00E#PHG5630/APRS DIGI Zwickau/Sax. S60 {UIDIGI 1.8}
DB0ZWI>APZ186,WIDE5-4,qAR,DB0VOX:- APRS DB0ZWI-5 - CLX DB0ZWI-8 - CONV DB0ZWI-9 - BBS DB0ZWI-15 -
OK7RQ-1>APRQ41,WIDE3-3,qAS,OK1KZE-1:=5003.12N/01426.00E-PHG3587/QTH PRAHA, op Boris /A=000965
OK7RQ-1>APRQ41,OK1KYU-2*,WIDE3-2,qAS,OK1KYU-14:=5003.12N/01426.00E-PHG3587/QTH PRAHA, op Boris /A=000965 
DB0TUD>APRS,TCPIP*,qAC,DB0ANF-JS:;ER-DB0TUD*111111z5101.26N/01343.71E0438.875MHz 1750 R20k EchoLink-Repeater TU Dresden
OK1FRN-2>ID,qAR,OK7RQ-1:>DIGI APRS station OK1FRN-2 - Chouzava u Mnisku pod Brdy - 5W,Baycom
OK1FRN-2>APF800,WIDE,TRACE6-6,qAS,OK1KZE-1:=4950.31NN01414.36E#PHG2110/Digi node Chouzava nr Mnisek pod Brdy
04:22:23T OK1OEM-2>APU25N,WIDE3-3 <UI C Len=53>:
=5019.54N/01332.19E#Zatec, OK0BEZ 439.275MHz {UIV32}
OK1OEM-2>APU25N,TCPIP*:=5019.54N/01332.19E#Zatec, OK0BEZ 439.275MHz {UIV32}
04:22:29T OK1OEM-2>APU25N,WIDE3-3 <UI C Len=8>:
?IGATE?
OK1KZE-1>AP4R10,ID,qAR,OK7RQ-1:>AV:1.0.2 AU:01d03h AW:0 OU:01d03h OM:10.11/29.80MB OD:1.87/7.19MB
04:22:45T OK1OEM-2>APU25N,WIDE3-3 <UI C Len=53>:
=5019.54N/01332.19E#Zatec, OK0BEZ 439.275MHz {UIV32}
DB0SBB>ID,qAS,DL0WSF-10:>JO60LM: DB0SBB
OK1LOL-2>APU25N,WIDE,TRACE4-4,qAR,OK7RQ-1:=5004.83N/01423.02E#PHG3330mTNT+ GM300 Strahov
OK1KYU-2>ID,qAS,OK1KZE-1:>DIGI_NED: Digi_Ned OK1KYU-2 in Prague
OK1KYU-2>APND0V,qAS,OK1KZE-1:=5005.01NN01428.14E#PHG1500/DIGI_NED:Linux, for information send message to OK1VCF or OK1MAB
OK1KYU-2>ID,qAS,OK1KYU-14:>DIGI_NED: Digi_Ned OK1KYU-2 in Prague 
OK1KYU-2>APND0V,qAS,OK1KYU-14:=5005.01NN01428.14E#PHG1500/DIGI_NED:Linux, for information send message to OK1VCF or OK1MAB 
04:23:03T OK1OEM-2>APU25N,WIDE3-3 <UI C Len=27>:
<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=1
OK1OEM-2>APU25N,TCPIP*:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=1
# javAPRSSrvr 3.14b06 28 May 2009 02:23:25 GMT T2APRSWST 64.183.157.186:10152
# javAPRSSrvr 3.14b06 28 May 2009 02:23:45 GMT T2APRSWST 64.183.157.186:10152
OK1LCD>APU25N,TCPIP*,qAC,T2SOCAL:>262103zOK1LCD-Radka a OK1LPD-Michal
OK1LCD>APU25N,TCPIP*,qAC,T2SOCAL:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=0
04:24:00T OK1OEM-2>APU25N <UI C Len=18>:
:OK1FRN-2 :?APRST
# javAPRSSrvr 3.14b06 28 May 2009 02:24:16 GMT T2APRSWST 64.183.157.186:10152
OK1KZE-1>AP4R10,WIDE2-2,qAR,OK7RQ-1:!4958.57N/01425.37E#PHG5510W4Digi&I-Gate APRS4R, QTH Tocna, ANT 30m AGL, sysop OK1COM
OK1KZE-1>AP4R10,WIDE2-1,qAR,OK7RQ-1:;438.625SC*111111z4954.58N/01417.15Er438.625MHz T088 -760 OK0BNH Cernolice EL384074
DL7UMG-9>UP4S54-3,WIDE3-2,qAS,DL0WSF-10:`(:Jl!?>/
OK1OEM-2>APU25N,TCPIP*:=5019.54N/01332.19E#DIDI+IGATE Zatec, OK0BEZ 439.275MHz {UIV32}
04:24:52T OK1OEM-2>APU25N,WIDE3-3 <UI C Len=64>:
=5019.54N/01332.19E#DIDI+IGATE Zatec, OK0BEZ 439.275MHz {UIV32}
# javAPRSSrvr 3.14b06 28 May 2009 02:25:06 GMT T2APRSWST 64.183.157.186:10152
aprsdUTB>APD214,TCPIP*,qAS,OK1KYU-14:!5005.01N/01428.14EIPHG1500 APRSd RH-Linux IGate /A=000850P
DK3DUA>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2ZURICH:!5105.25N/01337.85E&APRS4R IGATE

